<?xml version="1.0"?>
<settings>
    <Stack>
        <FillEnabled>0</FillEnabled>
        <OverflowWarningsEnabled>1</OverflowWarningsEnabled>
        <WarningThreshold>90</WarningThreshold>
        <SpWarningsEnabled>1</SpWarningsEnabled>
        <WarnLogOnly>1</WarnLogOnly>
        <UseTrigger>1</UseTrigger>
        <TriggerName>main</TriggerName>
        <LimitSize>0</LimitSize>
        <ByteLimit>50</ByteLimit>
    </Stack>
    <Trace1>
        <Enabled>0</Enabled>
        <ShowSource>1</ShowSource>
    </Trace1>
    <DebugChecksum>
        <Checksum>2137572426</Checksum>
    </DebugChecksum>
    <Breakpoints>
        <Count>0</Count>
    </Breakpoints>
    <XdsDriver>
        <xds110serialNo>HL512000</xds110serialNo>
        <xds110foundProbes />
        <xdsResetStyle>0</xdsResetStyle>
        <xdsResetStrategy>2</xdsResetStrategy>
        <WatchCond>_ 0</WatchCond>
        <Watch0>_ 0 "" 0 "" 0 "" 0 "" 0 0 0 0</Watch0>
        <Watch1>_ 0 "" 0 "" 0 "" 0 "" 0 0 0 0</Watch1>
        <CStepIntDis>_ 0</CStepIntDis>
        <LeaveTargetRunning>_ 0</LeaveTargetRunning>
    </XdsDriver>
    <MSPFETDriver>
        <WatchCond>_ 0</WatchCond>
        <Watch0>_ 0 "" 0 "" 0 "" 0 "" 0 0 0 0</Watch0>
        <Watch1>_ 0 "" 0 "" 0 "" 0 "" 0 0 0 0</Watch1>
        <CStepIntDis>_ 0</CStepIntDis>
        <LeaveTargetRunning>_ 0</LeaveTargetRunning>
        <mspfetResetStyle>0</mspfetResetStyle>
        <mspfetResetStrategy>1</mspfetResetStrategy>
    </MSPFETDriver>
    <JLinkDriver>
        <WatchCond>_ 0</WatchCond>
        <Watch0>_ 0 "" 0 "" 0 "" 0 "" 0 0 0 0</Watch0>
        <Watch1>_ 0 "" 0 "" 0 "" 0 "" 0 0 0 0</Watch1>
        <CStepIntDis>_ 0</CStepIntDis>
        <LeaveTargetRunning>_ 0</LeaveTargetRunning>
    </JLinkDriver>
    <Exceptions>
        <StopOnUncaught>_ 0</StopOnUncaught>
        <StopOnThrow>_ 0</StopOnThrow>
    </Exceptions>
    <CallStack>
        <ShowArgs>0</ShowArgs>
    </CallStack>
    <Disassembly>
        <MixedMode>1</MixedMode>
        <InstrCount>0</InstrCount>
    </Disassembly>
    <CodeCoverage>
        <Enabled>0</Enabled>
        <ShowSource>0</ShowSource>
        <HideCovered>0</HideCovered>
    </CodeCoverage>
    <DriverProfiling>
        <Enabled>0</Enabled>
        <Mode>1</Mode>
        <Graph>0</Graph>
        <Symbiont>0</Symbiont>
    </DriverProfiling>
    <CallStackLog>
        <Enabled>0</Enabled>
    </CallStackLog>
    <CallStackStripe>
        <ShowTiming>1</ShowTiming>
    </CallStackStripe>
    <TermIOLog>
        <LoggingEnabled>_ 0</LoggingEnabled>
        <LogFile>_ ""</LogFile>
    </TermIOLog>
    <LogFile>
        <LoggingEnabled>_ 0</LoggingEnabled>
        <LogFile>_ ""</LogFile>
        <Category>_ 0</Category>
    </LogFile>
    <InterruptLog>
        <LogEnabled>0</LogEnabled>
        <GraphEnabled>0</GraphEnabled>
        <ShowTimeLog>1</ShowTimeLog>
        <SumEnabled>0</SumEnabled>
        <ShowTimeSum>1</ShowTimeSum>
        <SumSortOrder>0</SumSortOrder>
    </InterruptLog>
    <DataLog>
        <LogEnabled>0</LogEnabled>
        <GraphEnabled>0</GraphEnabled>
        <ShowTimeLog>1</ShowTimeLog>
        <SumEnabled>0</SumEnabled>
        <ShowTimeSum>1</ShowTimeSum>
    </DataLog>
    <DisassembleMode>
        <mode>0</mode>
    </DisassembleMode>
    <Breakpoints2>
        <Count>0</Count>
    </Breakpoints2>
    <Interrupts>
        <Enabled>1</Enabled>
        <Irq0>_ 0 9999 0 9999 1 0 0 100 0 1 "IRQ 1 0x18 CPSR.I"</Irq0>
        <Count>1</Count>
    </Interrupts>
    <MemConfig>
        <Base>1</Base>
        <Manual>0</Manual>
        <Ddf>1</Ddf>
        <TypeViol>0</TypeViol>
        <Stop>1</Stop>
    </MemConfig>
    <Aliases>
        <Count>0</Count>
        <SuppressDialog>0</SuppressDialog>
    </Aliases>
    <Simulator>
        <Freq>10000000</Freq>
        <FreqHi>0</FreqHi>
        <MultiCoreRunAll>1</MultiCoreRunAll>
    </Simulator>
</settings>
