# config version=3.5
$ sepk
  pod_drvr=jioxds110.dll
  pod_port=0
  pod_serial=HL512000
$ /
$ product
  title="Texas Instruments XDS110 USB"
  alias=TI_XDS110_USB
  name=XDS110
$ /
$ uscif
  tdoedge=FALL
  tclk_program=DEFAULT
  tclk_frequency=2.5MHz
$ /
$ dot7
  dts_usage=nothing
$ /
$ swd
  swd_debug=disabled
  swo_data=aux_uart
$ /
@ icepick family=icepick_c irbits=6 drbits=1 subpaths=2
  & port17 address=17 default=no custom=no force=yes pseudo=no
  & port16 address=16 default=no custom=no force=yes pseudo=no
    @ dap family=cs_dap irbits=4 drbits=1 subpaths=1 identify=0
      & portr4 type=debug address=0 default=no custom=no force=no pseudo=no
        @ cortexr4 family=cortex_rxx irbits=0 drbits=0 address=0x80001000 identify=0x02000100 traceid=0x0
      & /
  & /
# /
